**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MAKSIMALŪS TARIFAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Namo ypatumai | Koeficientas Ky | Namo bendras naudingas plotas m²/namo dydžio Kd | | | | | | | | | | | |
| Iki 1000 | | | 1001–2000u | | | 2001–5000 | | | Daugiau kaip 5000 | | |
| 0,85 | | | 1 | | | 1,15 | | | 1,2 | | |
| Tarifas Eur/m²/ mėn. be PVM | PVM | Tarifas Eur/m² mėn. su PVM | Tarifas Eur/m²/ mėn. be PVM | PVM | Tarifas Eur/m² mėn. su PVM | Tarifas Eur/m²/ mėn. be PVM | PVM | Tarifas Eur/m² mėn. su PVM | Tarifas Eur/m²/ mėn. be PVM | PVM | Tarifas Eur/m² mėn. su PVM |
| 1. | Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema | 0,97 | **0,033**  ~~0,0119~~ | **0,0069** ~~0,0025~~ | **0,0399** ~~0,0144~~ | **0,0388**  ~~0,014~~ | **0,0081**  ~~0,0029~~ | **0,0469**  ~~0,0169~~ | **0,0446**  ~~0,0161~~ | **0,0094**  ~~0,0034~~ | **0,054**  ~~0,0195~~ | **0,0466**  ~~0,0168~~ | **0,0098**  ~~0,0035~~ | **0,0564**  ~~0,0203~~ |
| 2. | Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema | 0,97 | **0,033**  ~~0,0119~~ | **0,0069**  ~~0,0025~~ | **0,0399**  ~~0,0144~~ | **0,0388**  ~~0,014~~ | **0,0081**  ~~0,0029~~ | **0,0469**  ~~0,0169~~ | **0,0446**  ~~0,0161~~ | **0,0094**  ~~0,0034~~ | **0,054**  ~~0,0195~~ | **0,0466**  ~~0,0168~~ | **0,0098**  ~~0,0035~~ | **0,0564**  ~~0,0203~~ |
| 3. | Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema | 0,98 | **0,033**  ~~0,012~~ | **0,007**  ~~0,0025~~ | **0,0403**  ~~0,0145~~ | **0,0392**  ~~0,0141~~ | **0,0082** ~~0,003~~ | **0,0474**  ~~0171~~ | **0,0451**  ~~0,0162~~ | **0,0095**  ~~0,0034~~ | **0,0546**  ~~0,0196~~ | **0,047**  ~~0,0169~~ | **0,0099**  ~~0,0035~~ | **0,0569**  ~~0,0204~~ |
| 4. | Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų | 0,98 | **0,033**  ~~0,012~~ | **0,007**  ~~0,0025~~ | **0,0403**  ~~0,0145~~ | **0,0392**  ~~0,0141~~ | **0,0082** ~~0,003~~ | **0,0474**  ~~0,0171~~ | **0,0451**  ~~0,0162~~ | **0,0095**  ~~0,0034~~ | **0,0546**  ~~0,0196~~ | **0,047**  ~~0,0169~~ | **0,0099**  ~~0,0035~~ | **0,0569** ~~0,0204~~ |
| 5. | Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų | 1,00 | **0,034**  ~~0,0122~~ | **0,0071**  ~~0,0026~~ | **0,0411**  ~~0,0148~~ | **0,04**  ~~0,0144~~ | **0,0084**  ~~0,003~~ | **0,046**  ~~0,0174~~ | **0,046**  ~~0,0166~~ | **0,0097**  ~~0,0035~~ | **0,0557**  ~~0,0201~~ | **0,048**  ~~0,0173~~ | **0,0101**  ~~0,0036~~ | **0,0581**  ~~0,0209~~ |
| 6. | Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema | 1,01 | **0,0343**  ~~0,0124~~ | **0,0072**  ~~0,0026~~ | **0,0415**  ~~0,0150~~ | **0,0404**  ~~0,0145~~ | **0,00845**  ~~0,003~~ | **0,0465**  ~~0,0175~~ | **0,0465**  ~~0,0167~~ | **0,0098**  ~~0,0035~~ | **0,0563**  ~~0,0202~~ | **0,0485**  ~~0,0175~~ | **0,0102**  ~~0,0037~~ | **0,0587**  ~~0,0212~~ |
| 7. | Namai, kurių stogas – šlaitinis | 1,15 | **0,0391**  ~~0,0141~~ | **0,0082**  ~~0,003~~ | **0,0473**  ~~0,0171~~ | **0,046**  ~~0,0166~~ | **0,0097**  ~~0,0035~~ | **0,0529**  ~~0,0201~~ | **0,0529**  ~~0,019~~ | **0,0011**  ~~0,004~~ | **0,064**  ~~0,023~~ | **0,0552** ~~0,0199~~ | **0,0116**  ~~0,0042~~ | **0,0668**  ~~0,0241~~ |
| 8. | Bendrabutiniai namai | 1,15 | **0,0391**  ~~0,0141~~ | **0,0082**  ~~0,003~~ | **0,0473**  ~~0,0171~~ | **0,046**  ~~0,0166~~ | **0,0097**  ~~0,0035~~ | **0,0529**  ~~0,0201~~ | **0,0529**  ~~0,019~~ | **0,0011**  ~~0,004~~ | **0,064**  ~~0,023~~ | **0,0552**  ~~0,0199~~ | **0,0116**  ~~0,0042~~ | **0,0668**  ~~0,0241~~ |